<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.3.11" moduleId="c8994c24e2a6d9182a55c653b6bbefed"><version>4</version>
    <author>lionelmichel</author>
    <title>16-segment display</title>
    <label>DI</label>
    <date>2009-11-12</date>
    <tags/>
    <properties>
        <property name="family">Character Display</property>
    <property name="package">THT</property></properties>
       <property name="type">16 Segment</property>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/16-segment display.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/16-segment display.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/dip_18_600mil_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
            <layer layerId="copper1"/></layers>
        </pcbView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/16-segment display.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector15" name="anodeM" type="male">
            <description>Anode Segment M</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector15pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" name="anodeR" type="male">
            <description>Anode Segment R</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector16" name="commCathode" type="male">
            <description>Common Cathode</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector16pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" name="anodeN" type="male">
            <description>Anode Segment N</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector17" name="anodeK" type="male">
            <description>Anode Segment K</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector17pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" name="anodeD1" type="male">
            <description>Anode Segment D1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector9pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" name="anodeA2" type="male">
            <description>Anode Segment A2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" name="anodeA1" type="male">
            <description>Anode Segment A1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector10" name="anodeD2" type="male">
            <description>Anode Segment D2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector10pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" name="anodeF" type="male">
            <description>Anode Segment F</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector11" name="commCathode" type="male">
            <description>Common Cathode</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector11pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector3" name="anodeH" type="male">
            <description>Anode Segment H</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" name="anodeE" type="male">
            <description>Anode Segment E</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" name="anodeC" type="male">
            <description>Anode Segment C</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector12pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" name="anodeJ" type="male">
            <description>Anode Segment J</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" name="anodeG" type="male">
            <description>Anode Segment G</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" name="anodeP" type="male">
            <description>Anode Segment P</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector14" name="anodeB" type="male">
            <description>Anode Segment B</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector14pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>