<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module fritzingVersion="0.7.0b.02.01.5801" moduleId="22b3bd892734fe28cfbcd54edd4c2a6a">
    <version>4</version>
    <author>jonathan</author>
    <title>STM32F103</title>
    <label>U</label>
    <date>2011-04-06</date>
    <tags>
        <tag>SMD</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="package">LQFP-48</property>
        <property name="family">IC</property>
        <property name="editable pin labels">false</property>
        <property name="chip label">STM32F103</property>
        <property name="part number"></property>
    </properties>
    <description>Medium density Cortex-M3 microcontroller. http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00161566.pdf
</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/STM32F103_icon.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/STM32F103_breadboard.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/STM32F103_schematic.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/STM32F103_pcb.svg">
                <layer layerId="copper1"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
            </layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector3" type="male" name="PC15-OSC32_OUT">
            <description>4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector20" type="male" name="PB10">
            <description>21</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector20pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector20pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" type="male" name="PD0-OSC_IN">
            <description>5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector21" type="male" name="PB11">
            <description>22</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector21pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector21pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" type="male" name="PD1-OSC_OUT">
            <description>6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector22" type="male" name="VSS_1">
            <description>23</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector22pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector22pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector22pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector22pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" type="male" name="NRST">
            <description>7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" type="male" name="VSSA">
            <description>8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector23" type="male" name="VDD_2">
            <description>24</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector23pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector23pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" type="male" name="VDDA">
            <description>9</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector24" type="male" name="PB12">
            <description>25</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector24pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector24pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector24pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" type="male" name="PA0-WKUP">
            <description>10</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector25" type="male" name="PB13">
            <description>26</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector25pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector25pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector25pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector26" type="male" name="PB14">
            <description>27</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector26pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector26pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector26pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector27" type="male" name="PB15">
            <description>28</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector27pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector27pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector28" type="male" name="PA8">
            <description>29</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector28pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector28pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector29" type="male" name="PA9">
            <description>30</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector29pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector29pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector30" type="male" name="PA10">
            <description>31</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector30pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector30pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector31" type="male" name="PA11">
            <description>32</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector31pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector31pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector32" type="male" name="PA12">
            <description>33</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector32pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector32pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector32pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector32pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector33" type="male" name="PA13">
            <description>34</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector33pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector33pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector33pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector33pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector34" type="male" name="VSS_2">
            <description>35</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector34pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector34pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector34pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector34pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector35" type="male" name="VDD_2">
            <description>36</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector35pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector35pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector35pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector35pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector36" type="male" name="PA14">
            <description>37</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector36pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector36pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector36pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector36pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector37" type="male" name="PA15">
            <description>38</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector37pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector37pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector37pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector37pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector38" type="male" name="PB3">
            <description>39</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector38pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector38pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector38pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector38pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector39" type="male" name="PB4">
            <description>40</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector39pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector39pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector39pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector39pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector40" type="male" name="PB5">
            <description>41</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector40pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector40pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector40pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector40pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector41" type="male" name="PB6">
            <description>42</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector41pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector41pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector41pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector41pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector42" type="male" name="PB7">
            <description>43</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector42pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector42pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector42pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector42pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector43" type="male" name="BOOT0">
            <description>44</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector43pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector43pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector43pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector43pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector44" type="male" name="PB8">
            <description>45</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector44pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector44pin" terminalId="connector44terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector44pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector44pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector44pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector45" type="male" name="PB9">
            <description>46</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector45pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector45pin" terminalId="connector45terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector45pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector45pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector45pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector46" type="male" name="VSS_3">
            <description>47</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector46pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector46pin" terminalId="connector46terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector46pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector46pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector46pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector47" type="male" name="VDD_3">
            <description>48</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector47pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector47pin" terminalId="connector47terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector47pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector47pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector47pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector10" type="male" name="PA1">
            <description>11</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector11" type="male" name="PA2">
            <description>12</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" type="male" name="PA3">
            <description>13</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" type="male" name="PA4">
            <description>14</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector14" type="male" name="PA5">
            <description>15</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector15" type="male" name="PA6">
            <description>16</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector16" type="male" name="PA7">
            <description>17</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector17" type="male" name="PB0">
            <description>18</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector18" type="male" name="PB1">
            <description>19</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector19" type="male" name="PB2">
            <description>20</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector19pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector19pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" type="male" name="VBAT">
            <description>1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" type="male" name="PC13-TAMPER-RTC">
            <description>2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" type="male" name="PC14-OSC32_IN">
            <description>3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>
