<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.3.14b.12.23.3905" moduleId="439632e4-b865-415e-9bda-daf63cb97dbcZenerDiodeModuleID">
    <version>4</version>
    <author>Juan Greco</author>
    <title>Zener Diode</title>
    <label>D</label>
    <date>2010-01-03</date>
    <tags>
        <tag>diode</tag>
        <tag>zener</tag>
        <tag>semiconductor</tag>
  <tag>fritzing core</tag>
    <tag>SMD</tag></tags>
    <properties>
        <property name="family">Diode</property>
        <property name="type">Zener</property>
        <property name="power dissipation">0.5W</property>
        <property name="breakdown voltage">3.6V</property>
        <property name="part number">1N4732A</property>
    <property name="package">Melf DO-213 AB [SMD]</property></properties>
    <description>A standard zener diode</description>
<spice>
 <line>D{instanceTitle} {net connector1} {net connector0} DI_1N4732A</line>
 <model>*SRC=1N4732A;DI_1N4732A;Diodes;Zener &lt;=10V; 4.70V  1.00W   Diodes Inc.</model>
 <model>*SYM=HZEN</model>
 <model>.SUBCKT DI_1N4732A  1 2</model>
 <model>*        Terminals    A   K</model>
 <model>D1 1 2 DF</model>
 <model>DZ 3 1 DR</model>
 <model>VZ 2 3 2.99</model>
 <model>.MODEL DF D ( IS=87.7p RS=0.620 N=1.10</model>
 <model>+ CJO=214p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )</model>
 <model>.MODEL DR D ( IS=17.5f RS=0.333 N=2.28 )</model>
 <model>.ENDS</model>
</spice>
<views>
        <iconView>
            <layers image="icon/basic-diode.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView fliphorizontal="true" flipvertical="true">
            <layers image="breadboard/diode.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/diode_zener.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/SMD_Diode_MelfDO213AB.svg">
                <layer layerId="silkscreen"/>
            <layer layerId="copper1"/></layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector0" name="cathode" type="male">
            <description>Cathode Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin"  legId="connector0leg" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
		</pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" name="anode" type="male">
            <description>Anode Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin"  legId="connector1leg" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
		</pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>