<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-Sensors-ADXRSXXX-SMD">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Sensors' ADXRSXXX SMD -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>Various MEMS gyros- ADXRS6xx, 150, 300, 401</description>
<title>ADXRSXXX</title>
<tags>
<tag>ADXRSXXX</tag>
<tag>SMD</tag>
<tag>BC-32</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">bc-32</property>
<property name="family">sparkfun Gyroscope</property>
<property name="chip">ADXRSxxx</property>
<property name="variant">smd</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-sensors_bc-32_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-sensors_adxrs_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-sensors_bc-32_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-sensors_bc-32_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector23" name="AGND" type="male">
<description>AGND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector23pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector23pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector24" name="AVCC" type="male">
<description>AVCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector24pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="CP1" type="male">
<description>CP1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="CP2" type="male">
<description>CP2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector11" name="CP3" type="male">
<description>CP3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="CP4" type="male">
<description>CP4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="CP5" type="male">
<description>CP5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector25" name="NC" type="male">
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector25pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector25pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector26" name="PGND" type="male">
<description>PGND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector26pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector26pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector27" name="RATEOUT" type="male">
<description>RATEOUT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="ST1" type="male">
<description>ST1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="ST2" type="male">
<description>ST2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="SUMJ" type="male">
<description>SUMJ</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="TEMP" type="male">
<description>TEMP</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector30" name="VDD" type="male">
<description>VDD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector30pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector30pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="VRATIO" type="male">
<description>VRATIO</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>