<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-Sensors-TEMT6000-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Sensors' TEMT6000  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>&lt;b&gt;Ambient Light Sensor&lt;/b&gt;
Simple light detection sensor. Output varies with light intensity input. Spark Fun Electronics SKU : COM-08348</description>
<title>Ambient Light Sensor</title>
<tags>
<tag>TEMT6000-SEN</tag>
<tag>TEMT6000</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">temt6000-sen</property>
<property name="family">sparkfun Ambient Light Sensor</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-sensors_temt6000-sen_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-sensors_temt6000-sen_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-sensors_temt6000-sen_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="icon/TEMT6000-SEN.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector1" name="C1" type="male">
<description>C1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="E1" type="male">
<description>E1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>