<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-FreqCtrl-CRYSTAL-5X3">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-FreqCtrl' CRYSTAL 5X3 -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>Y</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>Various standard crystals. Proven footprints. Spark Fun Electronics SKU : COM-00534</description>
<title>CRYSTAL</title>
<tags>
<tag>CRYSTAL-SMD-5X3</tag>
<tag>CRYSTAL</tag>
<tag>5X3</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">crystal-smd-5x3</property>
<property name="family">sparkfun Crystal</property>
<property name="variant">5x3</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/crystal_leg.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-freqctrl_q_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-freqctrl_crystal-smd-5x3_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/crystal_leg.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector0" name="1" type="male">
<description>1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"  legId="connector0leg"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="2" type="male">
<description>2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"  legId="connector1leg"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>